CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Dorotcaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Cosmetica a birourilor de serviciu din cadrul primariei
	   №

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie

	
	
	1.1. Pereti

	1
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila


	m2
	75,000



	2
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inainte de reparatie)


	m2
	127,000



	3
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(reparatie in locul unde a fost calorifere si fisuri)


	m2
	127,000



	4
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (fisuri)


	m2
	127,000



	5
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (fisuri)


	m2
	127,000



	6
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (fisuri)


	m2
	127,000



	7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	361,600



	8
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	321,300



	9
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.


	kg
	3,200



	10
	CN33A


	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti


	m2
	40,300



	
	
	1.2. Tavane


	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	15,000



	12
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	15,000



	13
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	15,000



	14
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	15,000



	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	129,400



	16
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	129,400



	
	
	1.3. Pardoseli

	17
	CN19A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici  aplicate pe timplarie de lemn  cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici


	m2
	15,600



	
	
	1.4. Timplarie

	18
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	9,800



	19
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	9,800




